Wärmeregal

Außenmaße:
Breite:	580 mm
Tiefe:	770 mm
Höhe:	1840 mm

Innenmaße:
Breite:	490 mm
Tiefe:	670 mm
Höhe:	1100 mm

Ausstellfläche:	1,00 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+65 bis +75 °C
Anschlusswert:	2300 W / 230 V

Wärmeregal 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301, Rückwand gelochtes Spiegelblech, Auslagen aus Schwarzglas 
Wärmebrücke über jedem Regalboden und der Bodenauslage 
Heizplatte über jedem Regalboden und der Bodenauslage 
Rückwand innen aus gelochtem Spiegelblech 
kundenseitig offen, Rückwand geschlossen 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung unter der Decke und den Regalböden 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
serienmäßig mit stufenweise einstellbarem Nachtrollo sowie Preisschienen je Regalboden und vorn an der Bodenauslage (unterschiedliche Ausführung möglich) 
3 Regalböden aus Schwarzglas, Tiefe in mm: 450 
Bodenauslage aus Schwarzglas, Tiefe in mm: 670

Hinweis:
Verkleidung mit Pulverbeschichtung in einem RAL-Farbton oder Kühlversion gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	WÄRMETURM WT-58