Kühlinsel Caleo Air Tower 142
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484356606 

- flexibles Systemgerät zum Einsatz in Konzeptlösungen für den Einzelhandel, Betriebskantinen, Verkehrsgastronomie und Tankstellen
- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- CALEO Modulsystem, freistehende Aufstellung (Baukastenprinzip), anbaufähig
- Isolierglasaufbau, schräg, hochgezogen (bedienseitig), abgesenkt (kundenseitig), Isolierglas-Seitenteile
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige (im Unterbau), Drehzahlregelung der Lüfter
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, tiefgezogen, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, Maschine zur Wartung / Reinigung hochklappbar
- Lamellenverdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1420
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	742

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	140
Anschlusswert (Elektro):	0,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,43
Energieverbrauch/ annum:	1251
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	200 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar
4 x Rollen 

SONDERZUBEHÖR
Elektonische Verteilerbox mit Klemmen, für Serie CALEO, zur zentralen Speisung
Glasbord für Modell 60 der Serie CALEO, mit Klemmträger, B x T x H in mm: 800 x 300 x 8
Glasbord für Modell 80 der Serie CALEO, mit Klemmträger, B x T x H in mm: 600 x 200 x 8
Stoßleiste, Holz, für Serie CALEO