Weintemperierschrank TMV-M10
Datenstand: 14.06.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	446110002 

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- Doppelverglasung (seitlich und oben)
- 2 x Schiebetür, Spionglas, UV-Schutzglas, beheizte Schienen, Schloss, Griff
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- LC-Display, Anti-Vibrations-System
- Umluftkühlung: 2 x Temperaturzonen-Einstellmöglichkeit (6 bis 12 °C bzw. 14 bis 16 °C)
- statische Kühlung: 2 x Temperaturzonen-Einstellmöglichkeit (6 bis 16 °C bzw. 14 bis 20 °C)
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Dekorabdeckung (muss gegen Aufpreis stets ergänzt werden).  Sollen mehrere Weintemperierschränke nebeneinander installiert werden, muss pro 2 Schränke 1 x Verbindungs-Abdeckung mitbestellt werden.  Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	860
Tiefe (außen):	530
Höhe (außen):	1853

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	828
Nettoinhalt (l):	540 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	95
Anschlusswert (Elektro):	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,6
Energieverbrauch/ annum:	584 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Umluftkühlung: 6 bis 16 °C 
 	statische Kühlung: 6 bis 20 °C 
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Aluminium, ohne Dekor-Magnetabdeckung (Sonderzubehör) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	163
Nettogewicht (kg):	107 

SERIENZUBEHÖR
15 x Auflagebord, für je 4 Bordeaux-Flaschen rechts und links, waagerecht liegend
5 x Füße 

SONDERZUBEHÖR
Dynamic White-Beleuchtung, zur Ersetzung standardisierter LED-Beleuchtung (2700-6000 K)
RGB-Beleuchtung (6000-6500 K)