Wandkühlregal EURO PUKET 2 950-206 3750 M2
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454701610 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- anbaufähig
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen in mm: 60 einzuplanen. Frontblenden, Seitenteile und Innenverkleidung auch in anderen RAL-Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3810
Tiefe (außen):	950
Höhe (außen):	2060

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,98
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	930
Nettogewicht (kg):	810 

SERIENZUBEHÖR
2 x Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung, B in mm: 30
5 x Regalboden, je Modul 

SONDERZUBEHÖR
Antibeschlagscheibe, für EURO PUKET 2 950-206 3750, frontseitig
Boden- und Frontgitter-Kit, für EURO PUKET 2 950-206 3750, H in mm: 95
Bodengitter-Kit, für EURO PUKET 2 950-206 3750
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Weiß, für 5 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Nachtrollo, automatisch, für EURO PUKET 2 950-206 3750, Master
Nachtrollo, automatisch, für EURO PUKET 2 950-206 3750, Slave (max. 3 x Slave)
Nachtrollo, manuell, für EURO PUKET 2 950-206 3750
Regalboden, für EURO PUKET 2 950-206 3750, T in mm: 500
Seitenteil (1), Panoramascheibe (links), für EURO PUKET 2
Seitenteil (1), Panoramascheibe (rechts), für EURO PUKET 2
Seitenwand, geschlossen, links, für EURO PUKET 2.0
Seitenwand, geschlossen, rechts, für EURO PUKET 2.0
Seitenwand, links, innen verspiegelt, für EURO PUKET 2.0
Seitenwand, rechts, innen verspiegelt, für EURO PUKET 2.0
Stoßleiste, für EURO PUKET 2 950-206 3750, Edelstahl, frontseitig, eckig
Trenngitter für Bodenauslage, plastifiziert, T x H in mm: 600 x 200
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 80, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 80, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner für Bodenwanne, H in mm: 200
Warentrenner, Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner, Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Zusammenbau-Kit, für Serie EURO PUKET 2
Zwischenseitenteil, Plexiglas, für Serie EURO PUKET 2, H in mm: 2060, zur Warentrennung innerhalb eines Gerätes, nicht zur thermischen Trennung bei Gerätekanalisierung verwendbar