Speiseeisvitrine DLT 80 VG 117-1250
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	453121001 

- Umluft-Eisvitrine mit patentierter Querstrom-Luftführung*  (EXC Version auch moeglich)
- Doppelreihen-Auslage mit nur 819 mm Korpustiefe für Eisschalen mit einer Höhe von bis zu 120 mm
- Seitenscheiben aus Glas, beheizt
- LED-Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung, bis zu 45 mm
- 2 elektronische Steuerungen für 2 getrennt voneinander regelbare Temperaturbereiche
- Duale Temperaturfunktion "Plus/Minus"
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis
- serienmäßig bedienseitig mit Schiebescheiben und Nachtabdeckung 
 
Hinweis:
* Patentierte Querstrom-Luftführung: ausgehend von den Seiten zur Mitte der AusstellflächeNachtverschluss-System mit isolierten Paneelen, die mit dem Regler zusammenwirken, der die Abtauung deaktiviert. Dies ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen und die perfekte Konservierung von Speiseeis. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	819
Höhe (außen):	1170

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	188
Nettoinhalt (l):	130 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	18,20 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-20 bis 2 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	230
Nettogewicht (kg):	180 

SERIENZUBEHÖR
1 x Nachtabdeckung
1 x Schiebescheibe, beidseitig