Crushed-Ice-Bereiter

Außenmaße:
Breite:	529 mm
Tiefe:	629 mm
Höhe:	791 mm

Höhe mit Füßen:	880 mm
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	420 g
Anschlusswert:	350 W / 230 V

Crushed-Ice-Bereiter (Stecker nicht im Lieferumfang enthalten) 
außen Edelstahl 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz 
innen patentierte AGION® Antibacteria-Beschichtung 
Crushed-Ice mit nur 8% Wassergehalt in unterschiedlichen Größen 
vollautomatische elektronische Produktionssteuerung 
wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen 
alle schmutzanfälligen Komponenten sind für Service- und Reinigungszwecke leicht ausbaufähig 
Edelstahl-Schneckenzylinder 
serienmäßig mit 1 x Ablaufschlauch 
installierter Abflussstutzen 

Hinweis:
Bauseitig sind 2 Wasser-Zuläufe und -Abläufe erforderlich.
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SMI 80 W - Mojo

Sonderzubehör:
Fresh Spezial