Einfahrkühlschrank EKU 1450
Datenstand: 21.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	458310100 

- einfahrbar
- für GN-Hordenwagen | -Regalwagen 2-1 oder EN 600 x 800 mm
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, ab 90° feststehend, Schloss, Edelstahl-Griff, durchgehend, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenbeleuchtung
- verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Schnellabkühlung, akustische und optische Alarmfunktion
- Economy-Energiesparfunktion
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach oben (außerhalb des Innenraums), Isolierung zwischen Maschine und Kühlabteil, Zugang zu Komponenten wartungsfreundlich
- Verdampfer, korrosionsbeständig 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Hordenwagen. Bei Nutzung von Wagen beachten Sie bitte deren maximal mögliche Größe. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1055
Tiefe (außen):	1055
Höhe (außen):	2255

Tiefe bei geöffneter Tür:	1820

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1450
Nettoinhalt (l):	1526 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	73
Anschlusswert (Elektro):	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Monostruktur 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	180