Speiseeisvitrine KALEIDO 2.0 H135-120 IAT
Datenstand: 21.03.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4531201351201 

- durch duale Temperaturfunktion (umschaltbar zwischen Tiefkühlung | Kühlung) einsetzbar für die temporäre Kühlung und Präsentation von Speiseeis oder Kuchen
- Panorama-Glasaufbau, eckig, Frontscheibe und Seitenscheiben aus Isolierglas, beheizt, Zahlplatte aus Einfachglas, beheizt, Glasaufbau hochkappbar, servounterstützt
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Mineralwerkstoff (Solid Surface), weiß
- LED-Beleuchtung, 5700 K (Kaltweiß)
- kundenseitig 11° angeschrägte Warenauslage
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Dual-Temperature: Das Gerät kann zwischen Speiseeistiefkühlung und Konditoreikühlung umgeschaltet werden
- IAT - ISA Adaptive Technology: automatisierte Leistungsüberwachung, passt die Leistung des Gerätes an die Umgebungsbedingungen an, Möglichkeit zur Fernüberwachung per Verbindung zur ISA Cloud (zusätzliche Kosten können anfallen)
- automatische Abtauung (Zyklusinversion), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Frontscheibe zur Reinigung hochklappbar
- Verdampfer, (Version PLUS) einzelner Verdampfer, doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem, frontal
- 1 x hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Auf Anfrage auch als Version mit Dual Zone Funktion (zwei getrennt regelbare Temperaturbereiche im Parallelbetrieb) gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.  weitere Farbtöne der Frontblenden auf Anfrage möglich (teilweise gegen Aufpreis). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1182
Tiefe (außen):	1198
Höhe (außen):	1362

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	824
Nettoinhalt (l):	147 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,05 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	8726
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-20 bis 10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, obere Frontblende schwarzes Glas, untere Frontblende und Seitenblenden Aluminium (RAL 9007) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	346