COOL-LINE-Kühltisch

Außenmaße:
Breite:	1330 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	2x 305 mm
Tiefe:	2x 545 mm
Höhe:	550 mm

Bruttoinhalt:	260 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-2 bis +8 °C
rel. Luftfeuchte:	80 bis 85 %
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	75 g
Anschlusswert:	159 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,53 kWh / 24h

steckerfertiger Kühltisch, umschaltbar zwischen statischer- und Umluftkühlung, Korpushöhe in mm: 690
außen Edelstahl 1.4509
innen Edelstahl 1.4509
Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
4 Schubladen, Einhängehöhe in mm: 200, CNS-Griffleisten, selbstschließend, Offenstellung der Türen bei 100°, leicht wechselbare Magnetdichtungen
Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 60 mm stark
elektronische Steuerung, Digitalanzeige
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
Innenraum mit abgerundeten Ecken
Verdampferanordnung zwischen den Türabteilen
serienmäßig je Türabteil mit leicht entnehmbarer Edelstahl Stellage und 1 Tragrost GN 1/1, rilsaniert
Schubladen-Innenabmessungen B x T x H in mm: 305 x 545 x 200

Hersteller:	NordCap
Typ:	KT 1330 4Z

Sonderzubehör:
GN 1/1 - 65
GN 1/1 - 100
*GN-Behälter 1/1 - 150, CNS