Regenerationsofen RRT 161 E
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437051161E 

- für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
- zum Regenerieren von gekühlten Speisen
- ergonomische Griffe zum Schieben des Gerätes
- Entlüftungsventil (in der Deckplatte), autoreverser Lüfterradbetrieb
- 2 x Volltür, Schnappverschluss, Drehgriff (pro Tür), Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- versenkbarer Wassertank
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- LED-Display (4,3 Zoll), Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Zeit-, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, Startverzögerung möglich, akustisches Signal am Ende des Zyklus, Warmhaltefunktion
- Temperaturverringerung am Ende des Regenerationszyklus
- Abwasser in Auffangschale (unten)
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Das Einhängegestell GN 1/1 kann ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell EN 600 x 400 mm ersetzt werden. Bitte bei Bestellung angeben. Auch als Glastürmodell auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	880
Tiefe (außen):	825
Höhe (außen):	1800

Tiefe bei geöffneter Tür:	1533

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	6,80 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	160
Nettogewicht (kg):	145 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 72
1 x Stoßleiste, Gummi, umlaufend
4 x Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 150 

SONDERZUBEHÖR
1-Punkt-Kerntemperaturfühler
Climachef-System, für automatische Feuchtigkeitssteuerung
Einhängegestell EN 600 x 400 mm, für RRT 161
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für RRT 161
Multipunkt-Kerntemperaturfühler
Nadel-Kerntemperaturfühler
Türanschlagwechsel, ab Werk wechselbar
USB-Schnittstelle, zum Auslesen von HACCP-Daten
einstellbare Lüfterdrehzahl