Weintemperierschrank SOMMELIER 18
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	455464018 

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- ausschließlich für Einbau geeignet
- 1 x Glastür, Isolierglas, UV-Schutzglas, Stangengriff, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung (innen)
- Digitalanzeige 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	590
Tiefe (außen):	596
Höhe (außen):	455

Breite (innen):	470
Tiefe (innen):	470
Höhe (innen):	360 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	50 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	23
Anschlusswert (Elektro):	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,63
Energieverbrauch/ annum:	128
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 20 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	32
Nettogewicht (kg):	21 

SERIENZUBEHÖR
3 x Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 444 x 337 

SONDERZUBEHÖR
Mehrpreis für umgebauten Türanschlag