Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	700 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	2080 mm

Innenmaße:
Breite:	550 mm
Tiefe:	480 mm
Höhe:	1480 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1460 mm
Bruttoinhalt:	400 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	270 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,05 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
verdampferfreier Innenraum 
außen und innen CNS 1.4301 
Rasterleisten mit 21 Auflagepunkten, Abstand 55 mm
sockelbaufähig 
selbstschließende Tür, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, werkzeugfrei wechselbare Dichtung 
LED-Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar 
Polyurethan-Hartschaumisolierung, 75 mm
Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, Ecomodus, akustischer und optischer Alarmfunktion und HACCP-Kontrollfunktion
bedarfsgerechte intelligente Abtauung mit elektrischer Tauwasserverdunstung 
klappbare Frontblende für leichte Reinigung und Servicezwecke
serienmäßig mit 3 Tragrosten, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 325 
höhenverstellbare runde CNS-Füße, 150 mm

Hersteller:	NordCap
Typ:	GKM 400