Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	710 mm
Tiefe:	835 mm
Höhe:	2050 mm

Innenmaße:
Breite:	560 mm
Tiefe:	707 mm
Höhe:	1544 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1480 mm
Bruttoinhalt:	670 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-15 bis -22 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	110 g
Anschlusswert:	510 W / 230 V

Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1 
außen Sichtseiten CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
tiefgezogener Innenbehälter mit abgerundeten Ecken 
sockelbaufähig 
hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer 
energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor 
selbstschließende Volltür mit 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, wechselbar, 
spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten 
Schloss, Griffleiste  
Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 75 mm 
Crio-Smart-Steuerung, HACCP Kontrolle 
Tauwasserverdunstung mittels Heißgas, automatische Abtauung 
einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche 
auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle 
serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen 
4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)

Serienzubehör:
3 Tragrost für Serie 702 / 1402, GN 2/1, grau rilsaniert
3 Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402

Hersteller:	NordCap
Typ:	TKU 702 Comfort

Sonderzubehör:
Drahtkorb, GN 1/1-150, rilsaniert
Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402
Tragrost für Serie 702 und 1402, GN 2/1, CNS
Tragrost für Serie 702 / 1402, GN 2/1, grau rilsaniert
***Rollensatz (4 Stk.), Ø in mm: 180, davon 2 mit Feststeller
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33
Fleischabhängung
Pedaltüröffner Serie 702