Kühltisch (3 Abteile) KTE 3-65-6Z
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48580108862 

- für GN 1/1
- unter- und einbaufähig (durch Frontbelüftung- und Frontentlüftung)
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- , selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 95°, Rahmenheizung, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 6 x GN-Schublade 1/1 mit Vollauszug, CNS-Griffleiste, gelochte Seitenwände, mit Magnetdichtung, leicht wechselbar, Frontrahmenheizung, Schubladen-Nutzhöhe oben: 210 mm, unten: 240 mm, belastbar bis kg: 60
- abgerundete Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- Drehzahlregelung der Lüfter
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Maschinenfach links, mit Jalousie, Drahtgewebefilter zur Reinigung entnehmbar, spülmaschinentauglich
- Cu-Cu-Verdampfer, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1570
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	650

Breite (Korpus):	1570
Tiefe (Korpus):	660
Höhe (Korpus):	650

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	310
Nettoinhalt (l):	269 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,14
Energieverbrauch/ annum:	1147,00
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Microlon Schliff, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	175
Nettogewicht (kg):	152 

SERIENZUBEHÖR
6 x Stellfüße, CNS, höhenverstellbar auf Trägerplatte, 85 - 200 mm 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte für KTE und UBE mit 3 Abteilen, B x T x H in mm: 1570 x 700 x 40
Arbeitsplatte für KTE und UBE mit 3 Abteilen, B x T x H in mm: 1570 x 700 x 50