Fasskühler

Außenmaße:
Breite:	1870 mm
Tiefe:	995 mm
Höhe:	1060 mm

Innenmaße:
Breite:	1790 mm
Tiefe:	885 mm
Höhe:	980 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1875 mm

Fasskühler in Segmentbauweise 
außen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) 
innen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) 
für 16 Fässer 30 l DIN-KEG oder EURO-KEG in zwei Reihen gestapelt, für 8 Fässer 50 l DIN-KEG oder EURO-KEG hintereinander in zwei Reihen gestellt 
2 gerundete Türen mit eingelassener Kunststoffgriffmulde im oberen Bereich und Magnetdichtung 
Polyurethan-Hartschaumisolierung, 40 mm 
4 von innen verstellbare Stellfüße 
Boden innen mit CNS-Platte, zusätzlich verstärkt mit eingeschäumten, 2,5 mm dicken Stahlplatten 
Deckel mit vorgestanztem Loch zum Durchführen der Bierleitungen 
zur schnellen und einfachen Montage von innen und außen zu bedienende Hakenverschlüsse aus Polystyren

Hinweis:
Maschinenaufsatz nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör).

Hersteller:	NordCap
Typ:	FK 8-XL

Sonderzubehör:
***FKM 2