Kühlzelle mit Paneelboden Z 290-200-R
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710702018-0-H-B 

- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
- 1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910 (Türbreite von 925 mm auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich)
- Grundausstattung ohne Kühlaggregat, optional kombinierbar mit einem entsprechend dimensionierten Split- oder Stopferaggregat
- Hygienischer Edelstahlboden mit rutschfester PVC-Beschichtung, 135°-Ecken, Belastbarkeit 1000 kg/m², Punktbelastung 20 kg/cm², PU-Isolierung (ODP/GWP-frei), Dichte 43 kg/m³ 
 
Hinweis:
Der Boden ist nicht für den Rollwagenverkehr ausgelegt. Nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2900
Tiefe (außen):	2000
Höhe (außen):	2110

Breite (innen):	2700
Tiefe (innen):	1800
Höhe (innen):	1950 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	275 

SONDERZUBEHÖR
BEST-FAM 008-NK, für Zellen bis 8,2 m³ Kühlvolumen 
BEST-SFM 008-NK, für Zellen bis 8,4 m³ Kühlvolumen 
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 925
Regalsystem Z 200-290 / 204-294, 5 x Regalelement, mit je 4 x Regalboden, B x T x H in mm: 1075 I 850 I 1000 I 850 I 1675 x 375 x 1850
Regalsystem Z 290-200 / 294-204, 4 x Regalelement, mit je 4 x Regalboden, B x T x H in mm: 1075 I 850 I 1000 I 1675 x 375 x 1850