Flaschenkühlwanne FK 8-E
Datenstand: 01.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48531001361 

- zur Kühlung von Flaschen
- Einbaugerät
- zum Einbau in Getränketheken
- Innenwanne, dicht verschweißt
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- multilingual, Drehzahlregelung der Lüfter
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Maschinenfach unten, zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Unterbau montiert, abnehmbares Gitter 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	620
Tiefe (außen):	400
Höhe (außen):	572

Breite (innen):	498
Tiefe (innen):	278
Höhe (innen):	250 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung
Aufstellungsart:	Einbaugerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,94
Energieverbrauch/ annum:	342 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
Einlegeboden für Zug GN 1/1, für den Umbau zur Nutzung als Flaschenladen, B x T in mm: 280 x 490