Induktionsherd

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	250 mm

Herd in Induktionsausführung als Tischgerät mit  zwei 3,5 kW Ceranfeldern, quer angeordnet, mit Doppelheizzonen und isolierter Wanne mit Überlaufvorrichtung für 6 GN 1/9-100 Behälter, welche mit Eiswürfeln zum Kühlhalten der Zutaten gefüllt werden kann 1,5 mm starke Front-/ und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl, Scotch-Brite Schliffbild umseitig abgerundete Kanten 6mm starkes Cerankochfeld in der einteilig tiefgezogenen Arbeitsfläche wasserdicht, hermetisch versiegelt Thermostatische Steuerung je Doppelheizzone, Restwärmeanzeige im Ceranfeld.

Hersteller:	NordCap
Typ:	IH7 / 2ZT+A

Sonderzubehör:
Front-Handlauf, B in mm: 1200, T gesamt in mm: 50
Front-Handlauf, B in mm: 400, T gesamt in mm: 50
breiter Handlauf / Tellerlauf, für Serie EVO 700 und 900, zum Portionieren, B in mm: 800, T gesamt in mm: 140
breiter Handlauf / Tellerlauf, für Serie EVO 700 und 900, zum Portionieren, B in mm: 400, T gesamt in mm: 140
Front-Handlauf, B in mm: 800, T gesamt in mm: 50
rechter und linker Handlauf, für Serie EVO 700, B in mm: 660, T gesamt in mm: 50
Brückenträger, Stütze für Brückensystem 800 mm
Brückenträger, Stütze für Brückensystem 1000 mm
Brückenträger, Stütze für Brückensystem 1200 mm
Brückenträger, Stütze für Brückensystem 1400 mm
Brückenträger, Stütze für Brückensystem 1600 mm
Brückenträger, Stütze für Brückensystem 400 mm