Speiseeisvitrine KALEIDO 2.0 H135-170
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4531701359991 

- zur temporären Kühlung und Präsentation von Speiseeis
- Panorama-Glasaufbau, eckig, Frontglas, angeschrägt, beheizt, nach oben aufklappbar, servounterstützt, Seitenteile im Chromstahl-Look, pulverbeschichtet
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Mineralwerkstoff (Solid Surface), weiß
- LED-Innenbeleuchtung, ohne störende Wärmeentwicklung
- kundenseitig 11° angeschrägte Warenauslage
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- gleichmäßige Temperatur durch doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem
- automatische Abtauung (Zyklusinversion), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Frontscheibe zur Reinigung hochklappbar
- 2 x hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1675
Tiefe (außen):	1195
Höhe (außen):	1375

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1212
Nettoinhalt (l):	216 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	300
Anschlusswert (Elektro):	1,72 kW | 400 V | 3 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	31,87
Energieverbrauch/ annum:	11634
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, matt lackiert, Frontblende in rot, obere Frontblende und Seitenteile in RAL 9003 (Umbragrau) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	434 

SONDERZUBEHÖR
Frontpaneel Alicrite 170
Frontpaneel Pelle Struzzo 170
Frontpaneel Rosso Lacca 170
Frontpaneel Vetro Nero 170
LED- Bodenbeleuchtung 170
Lichtpaneel Frontseite 170, mit Farbwechsel
rechte Portionierspüle, mit Wasserhahn