Eiswürfelbereiter

Außenmaße:
Breite:	334 mm
Tiefe:	457 mm
Höhe:	597 mm

Höhe mit Füßen:	599 mm
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	170 g
Anschlusswert:	220 W / 230 V
Energieverbrauch:	5,5 kWh / 24h

Eiswürfelbereiter mit Positiv-Sprühsystem und integriertem Vorratsbehälter 
außen Edelstahl 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz 
innen Behälter aus Polyethylen mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung, in einem Stück tiefgezogen 
Hohlwürfelgröße B x T x H in mm ca: 35 x 29 x 36 
vollautomatische Produktionssteuerung 
integriertes Reinigungssystem 
Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung 
wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen 
Kondensatorlüfter 
doppeltes Abtausystem 
alle schmutzanfälligen Komponenten sind für Service- und Reinigungszwecke von vorn ausbaufähig 
serienmäßig mit 1 x Anschlussschlauch, 1 x Ablaufschlauch und 1 x Eisschaufel 
installierter Abflussstutzen 

Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SDE 30 W

Sonderzubehör:
Fresh Mini