Durchfahrkühlschrank DKM 1500
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4748130150 

- durchfahrbar
- für GN-Hordenwagen | -Regalwagen 1-1 oder 2-1, EN-Hordenwagen | -Regalwagen 600 x 400 mm oder 600 x 800 mm oder RATIONALT-Hordenwagen GN 1-1
- 2 x Volltür, CNS, selbstschließend, ab 100° feststehend, ergonomische Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Edelstahl-Stoßfänger (innen)
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Wagen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Nutzung von Wagen beachten Sie bitte deren maximal mögliche Größe B x T x H in mm: 700 x 900 x 1860. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1000
Tiefe (außen):	1330
Höhe (außen):	2295

Tiefe bei geöffneter Tür:	2050

Breite (innen):	700
Tiefe (innen):	900
Höhe (innen):	1860 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1480 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C 
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Scotch-Brite-Schliffbild 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	238
Nettogewicht (kg):	180 

SONDERZUBEHÖR
Hordenwagen GN 1/1, für 20 x GN 1/1,<br />70 mm Behälterhöhe, B x T x H in mm: 453 x 615 x 1680
Hordenwagen GN 2/1 Kompakt, für 20 x GN 2/1,<br />75 mm Behälterhöhe, B x T x H in mm: 590 x 650 x 1650, geeignet für Betriebstemperaturen von -40 °C bis 280 °C
Hordenwagen GN 2/1 Standard, für 20 x GN 2/1,<br />75 mm Behälterhöhe, B x T x H in mm: 660 x 730 x 1780, geeignet für Betriebstemperaturen von -40 °C bis 280 °C