Elektro-Kochkessel

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	850 mm

Bruttoinhalt:	60 l

Kochkessel als Standgerät in Elektroausführung 
indirekt beheizter 60 l-Kessel mit Pressostat 
säurebeständiger Kessel aus Chromnickel-Molybdänstahl gefertigt, nahtlos tiefgezogen 
Kesseldurchmesser 420 mm 
Kesseldeckel mit ergonomischen Griff 
1,5 mm starke Deckplatte aus CNS 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CNS 1.4301, 
Scotch-Brite Schliff 
auf Deckplatte aufgebaute Kalt- / Warmwasserbefüllvorrichtung, frontseitig bedienbar 
1,5“ Abfüllhahn mit isoliertem Handgriff zum einfachen Abfüllen des Kochgutes 
höhenverstellbare Füße (+50 mm)

Hersteller:	NordCap
Typ:	EKK7 / 60L