MORETTI Gas-Pizzaofen serieP P110G B
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493400118200 

- für direktes Backen oder Backen auf EN-Blechen 600 x 400 mm
- Modulsystem, stapelbar (bis zu 3 Backkammern) 
- Gehäuse-Überhitzungsschuss (max. 65 °C)
- Ofenklappe, nach unten abklappbar, Wärmeschutzglas, Sicherheits-Türöffnungssystem (heavy duty)
- Innenbeleuchtung (Backkammer), Doppel-Halogenlampe, geschützt angeordnet
- Thermoelement, in der Frontblende
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Steuerung für Start / Stopp, Licht
- Beheizung durch Rampenbrenner, Flammenwächter 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Gärschrank (siehe Sonderzubehör). Lieferung inkl. Abdeckhaube und Abgaskamin. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1470
Tiefe (außen):	1850
Höhe (außen):	650

Breite (innen):	1100
Tiefe (innen):	1140
Höhe (innen):	180 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,50 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Anschlusswert (Gas):	29,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Türrahmen, Gerätegehäuse und Luftleitkanäle: Edelstahl (teils aluminisiert), einbrennlackiert, schwarz, Stahlblech-Seitenblenden 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	363
Nettogewicht (kg):	313 

SONDERZUBEHÖR
Backblechtragschiene (2 Stk.), für serieP P110G B, geeignet für Gärschrank und Untergestell
Gärschrank, für serieP P110G B, für bis zu 2 Backkammern, für bis zu 20 x Backblech 600 x 400 mm, mit 6 Paar Backblechtragschienen (max. 10 Paar), 1,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz, bis 65 °C, B x T x H in mm: 1470 x 1420 x 800, mit Rädern
Untergestell, für serieP P110G B, für bis zu 1 Backkammer, für bis zu 24 x Backblech 600 x 400 mm, ohne Backblechtragschienen (max. 12 Paar), B x T x H in mm: 1470 x 1420 x 950, mit Rädern
Untergestell, für serieP P110G B, für bis zu 2 Backkammern, für bis zu 20 x Backblech 600 x 400 mm, ohne Backblechtragschienen (max. 10 Paar), B x T x H in mm: 1470 x 1420 x 800, mit Rädern