Vorratsbehälter

Außenmaße:
Breite:	769 mm
Tiefe:	850 mm
Höhe:	1048 mm

Vorratsbehälter zur Kombination zu den Eisbereiterlinien der Serien SVD, SP und SNM 
außen Edelstahl 1.4509 
Innenbehälter aus Polyethylen mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung, in einem Stück tiefgezogen 
Polyurethan-Hartschaumisolierung, 40 mm 
4 Stellfüße 
robustes Leitblech aus Edelstahl 
Entnahmedeckel isoliert, mit Dichtungsrahmen und Edelstahlscharnieren, senkrecht feststellbar 
flexibles Ablassrohr

Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	R 150 (181 kg)