Einfahrkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	760 mm
Tiefe:	850 mm
Höhe:	2090 mm

Innenmaße:
Breite:	630 mm
Tiefe:	740 mm
Höhe:	1730 mm

Bruttoinhalt:	840 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert:	60 W / 230 V

Umluft-Einfahrkühlschrank, zentralgekühlt 
für Hordenwagen der Größe GN 2/1*, GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm (nicht im Lieferumfang enthalten) 
Gehäusestruktur fugenfrei gefertigt 
innen und außen: CNS 1.4301 
interne Stoßfänger: an den Seiten aus CNS 1.4301, an der Rückwand und in der Tür aus robustem Kunststoff 
selbstschließende Tür, ab 100° feststehend, Türanschlag rechts, nur werkseitig wechselbar 
Schloss, Magnetdichtung(en) 
Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 65 mm 
elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm 
Luftfeuchtigkeit 3-stufig regelbar (low, medium, high)
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis 
klappbare Frontblende für leichte Reinigung und Servicezwecke 
mit vorinstalliertem Expansionsventil R-452A

Hinweis: 
Glastürmodelle auf Anfrage.

* GN 2/1 Hordenwagen in spezieller Kompaktausführung (Sonderzubehör)

Hersteller:	NordCap
Typ:	GEKO 800

Sonderzubehör:
*Hordenwagen GN 2/1 Kompakt; für 20 x GN 2/1, 75 mm Behälterhöhe, B x T x H in mm: 590 x 650 x 1650, geeignet für Betriebstemperaturen von -40 °C bis 280 °C
*Hordenwagen GN 1/1 Standard; für 20 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, 70 mm Behälterhöhe, B x T x H in mm: 450 x 610 x 1680, geeignet für Betriebstemperaturen von -40 °C bis 280 °C
*RS 485 Schnittstellen-Anschluss-Kit, bestehend aus: Verbindungskabel und Datenauslesestation, zum Anschluss an eine externe Küchenleitsoftware (Software separat erhältlich, bitte sprechen Sie uns an)
*Adapter-Kabel für Kompressor, bei Anschluss eines bauseitigen Magnetventils