Getränketheke ATHEN 2 LINKS OM
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485108626 

- Edelstahl-Sockel, Höhe in mm: 35
- 2 x Drehtür, CNS, 180° - Öffnung, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 2 x CNS-Teleskopschublade mit Übervollauszug, gelochte Seitenwände, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm
- 3 x Kühlabteil
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Lamellenverdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2140
Tiefe (außen):	680
Höhe (außen):	775

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
Anbau-Unterschrank Helsinki, für Spirituosen-Tiefkühlbox HELSINKI
Anbau-Unterschrank, für Eiswürfelbereiter oder Gläserspülmaschinen
Flaschentrennstab
Glastürenelement G1 DIN links, mit höhenverstellbarem Zwischenbord, Innenbeleuchtung, B x T in mm: 580 x 680
Glastürenelement G2 DIN rechts, mit höhenverstellbarem Zwischenbord, Innenbeleuchtung, B x T in mm: 580 x 680
Gläserdusche, bündig in Tropfmulde / Lochplatte integriert, inkl. 1 m Druckschlauch
Innenbeleuchtung im Türabteil, nur werkseitig möglich, keine Nachrüstung
Mischbatterie Hochdruck, 1 Becken
Mischbatterie Niederdruck, 1 Becken
SAD 2180-1 CNS, 1 Becken, wahlweise rechts oder links<BR>passend zu den Theken: Paris, Athen, Wien, Berlin
Schloss (1 Stk.) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut