Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	986 mm
Tiefe:	645 mm
Höhe:	2050 mm

Ausstellfläche:	1,77 m²
Bruttoinhalt:	790 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-1 bis +4 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert

EXC*-Wandkühlregal mit Umluftkühlung 
außen lackiertes Stahlblech, RAL 7038 
innen weiß 
645 mm Bautiefe, anbaufähig 
2 selbstschließende Drehtüren 
inkl. Panorama-Seitenteile 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung an den Türen 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
automatische Abtauung durch Kompressorstop 
5 Regalböden, 300 mm tief, in Höhe verstellbar, Bodenauslage 300 mm tief

Hinweis:
Die Version INOX mit Innen- und Außenverkleidung aus Edelstahl erhalten Sie auf Anfrage.

Version EXC* mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404A.
Es ist zwingend erforderlich, einen ISA-Maschinensatz zu verwenden.

Wichtig:
Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen
Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft). Der hermetische Kompressor benötigt einen
230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 7 Meter
nutzbar. Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 7 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein
halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage.

*EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SLIM GD 100 EXC

Sonderzubehör:
Warentrenner SLIM GD
Warenstopper, Front, SLIM GD 100
Warenstopper, Front, SLIM GD 130