Kühltisch, 2 Abteile

Außenmaße:
Breite:	1103 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	850 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1110 mm
Bruttoinhalt:	290 l

Temp.-Bereich:
:	-2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	40 bis 85 %
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert:	30 W / 230 V

zentralgekühlter Kühltisch mit Umluftkühlung zum Anschluss an eine externe Kälteanlage, Korpushöhe in mm: 700 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration 
Front Be- und Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit, keine Belüftungsabstände hinten oder an den Seiten benötigt 
CNS-Griffleisten, Offenstellung der Türen bei 95°, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen, ohne Werkzeug leicht wechselbar 
Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 90 mm 
elektronische Steuerung 
automatische Abtauung "IQ-Defrost" passt die Abtauphasen an die jeweilige Situation an 
eingeschäumter Verdampfer 
serienmäßig je Türabteil mit senkrechten Schienen für max. 15 Auflageschienen, 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost, grau rilsaniert 
sockelfähig 
Innenraum fugenfrei mit abgerundeten Ecken 
intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert 
höhenverstellbare CNS-Stellfüße (145 mm / 210 mm)

Hinweis:
Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt.

Die Position für eine optionale Bohrung des Reinigungsablaufes ist am Geräteboden durch eine tiefgezogene Markierung erkennbar.

Die Geräte sind ebenfalls mit Installationsfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Serienzubehör:
2 GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert

Hersteller:	NordCap
Typ:	CLO 700 2-7001

Sonderzubehör:
Arbeitplatte Standard für 2-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700
Arbeitplatte mit Aufkantung für 2-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700
elektrische Tauwasserverdunstung
Schubladenset 2 x 1/2, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 190
Schubladenset 3 x 1/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 85
1/3 + 2/3 Schubladenset, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700 (CLM 700 und CRIO 700)
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)
Set aus 1 Tragrost, gau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33
***Türschloss-Kit für CL 700-2 (1x pro Abteil benötigt) (ab 04.09.2019)
Satz Laufrollen (4 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 2 und 3 Abteile
externe Maschine für zentralgekühlte Kühltische CL 650 + 700 2 und 3 Abteile