COOL-LINE-Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1500 mm
Tiefe:	750 mm
Höhe:	1820 mm

Ausstellfläche:	2,22 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+3 bis +6 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	150 g
Anschlusswert:	930 W / 230 V
Energieverbrauch:	16,00 kWh / 24h

steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung 
außen: Graue Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff, Frontdekor dunkelblau (neuer Blau-Ton ab August 2018) 
Panorama-Seitenteile 
helle Beleuchtung 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
inkl .energiesparendem Nachtrollo

Serienzubehör:
 Nachtrollo für COOL WK 150

Hersteller:	NordCap
Typ:	WK 150 inkl. Nachtrollo

Sonderzubehör:
Etagenboden-Produkthalter für Modell COOL WK 150
zusätzlicher Etagenboden für Modell COOL WK 150