Einbaukühlvitrine Green HCOE-112-87-Z RG
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358066 

- für Wandaufstellung, Rückwand geschlossen
- einbaufähig
- Isolierglasaufbau, eckig, kundenseitig offen, Isolierglas-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung (1 x je Glaszwischenetage)
- dicht verschweißte Innenwanne
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, tiefgezogen
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
Hinweis:
In allen RAL-Farben in Pulverbeschichtung auf Anfrage (teilweise gegen Aufpreis) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1178
Tiefe (außen):	825
Höhe (außen):	1220

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	13,95
Energieverbrauch/ annum:	5092
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C 
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	355 

SERIENZUBEHÖR
1 x Nachtrollo
3 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, T in mm: 470
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.
elektrischer Rollladen mit Fernbedienung , für Modelle GREEN HCOE-112 RG