Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	637 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	544 mm
Tiefe:	470 mm
Höhe:	657 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1147 mm
Bruttoinhalt:	165 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	51 %
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	25 g
Anschlusswert:	110 W / 230 V

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe 820 mm) und Frontbelüftung 
Türrahmen grau lackiert, Seiten aus schlag- und stoßfest lackiertem Stahlblech in RAL 9006 
innen aus weißem Polystyrol (HIPS) 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig 
Rippen für Rosteinschub im Abstand von 50 mm 
Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en) 
Innenbeleuchtung 
schnittfeste Arbeitsfläche aus grauem Polystyrol (HIPS) 
mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Thermostat innen 
Energiesparisolierung, 55 mm 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 2 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 527 x 410 
und 1 Bodenrost, B x T in mm: 475 x 175, weiß rilsaniert 
2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn und 2 Rollen hinten

Hinweis:
Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Serienzubehör:
2 Tragrost, grau rilsaniert, 476 x 410 mm

Hersteller:	NordCap
Typ:	UKU 162 GRAU

Sonderzubehör:
Stapelkit für 160-Liter Unterbaugeräte, CHR/CNS