Tiefkühltisch CLM-TK 650 2-7011
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402712678 

- für GN 1/1
- sockelfähig
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 1 x Volltür, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleiste, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 2 x CNS-Halbschublade mit Teleskopzug
- abgerundete Ecken
- CRIO SMART - Displaysteuerung
- Digitalanzeige, Turbo Cooling Zyklus, Ein-/Aus-Schalter, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, NFC APP-Steuerung für Service- und Einstellparameter, RS 485 Schnittstelle, kompatibel mit den Kommunikationsprotokollen Modbus und Carel, Konnektivität für Echtzeitzugriff über IoT und Ethernet Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich)
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- Lamellenverdampfer (seitlich) 
 
Hinweis:
Auch mit GN 1/1-Teleskopschublade in der Aufteilung 2 x 1/2 oder 3 x 1/3 lieferbar (nur werkseitig möglich, bitte bei Bestellung angeben). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1341
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	800

Breite (Korpus):	1341
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	650

Tiefe bei geöffneter Tür:	1110

Höhe (innen):	543 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	265
Nettoinhalt (l):	133 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	140
Anschlusswert (Elektro):	0,49 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	2190
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-15 bis -22 °C
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	118
Nettogewicht (kg):	103 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil
1 x Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil
2 x Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschienen (2 Stk.)
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Rollen (4 Stk.), H in mm: 150, für die Serien CL 650 und CL 700 mit 2 oder 3 Abteilen
Schubladenset 2 x 1/2, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150,<br />Nutzhöhe in mm: jeweils 190
Schubladenset 3 x 1/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65,<br />Nutzhöhe in mm: jeweils 85
Set: Tragrost (1 Stk.), grau rilsaniert und Auflageschienen (2 Stk.)
Türschloss-Kit für Serie CL 650-2 (1x pro Abteil benötigt)