Kühlinsel ERIN EM 140 1875 SCHWARZ
Datenstand: 17.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4895001401875 

- verglaste Seitenteile
- LED-Beleuchtung (im Deckenteil)
- elektronische Steuerung
- Easy Touch Control, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Kompressorstop) 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Auch mit abweichendem Expansionsventil (werksseitig, gegen Aufpreis) auf Anfrage lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1931
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	1390

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,90 kW | 400 V | 3P+N+T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	38,04
Energieverbrauch/ annum:	13885
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	479
Nettogewicht (kg):	383 

SONDERZUBEHÖR
Auslagebereich, Edelstahl, für ERIN EM 1875
Elektrische Abtauung, für ERIN 1875, nur für zentralgekühlte Modelle
Kondensator-Reinigungssystem, für ERIN EM 1875, mit bis zu 80% Einsparpotential zur Standard-Wartung
LED-Etagenbeleuchtung (2) 4000° K, für ERIN EM 140 1875
Seitenteil (1), verglast, für Serie ERIN EM 140