Rückbuffet-Unterbauschrank

Außenmaße:
Breite:	1355 mm
Tiefe:	520 mm
Höhe:	870 mm

Innenmaße:
Breite:	1257 mm
Tiefe:	345 mm
Höhe:	720 mm

Bruttoinhalt:	300 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-1 bis +10 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	90 g
Anschlusswert:	320 W / 230 V
Energieverbrauch:	4,0 kWh / 24h

Rückbuffetunterbauschrank, steckerfertig 
außen schwarz lackiert 
innen strukturiertes Aluminium 
Glastür, Schloss, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, 6 Kühlstufen 
2 Ventilatoren für bewegte Kälte 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
4 justierbare Stellfüße 
serienmäßig mit zwei weiß rilsanierten und verstellbaren Tragrosten je Türabteil

Hinweis:
Modelle mit geschlossenen Volltüren auf Anfrage möglich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	RBS 1355-87-D