COOL-LINE-Schnellkühler/ Schockfroster

Außenmaße:
Breite:	440 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	640 mm

Innenmaße:
Breite:	336 mm
Tiefe:	367 mm
Höhe:	246 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1003 mm

Temp.-Bereich:
bei 38 °C UT und 60 % RF:	Schnellkühlen bei +90 bis +3 °Cbei 38 °C UT und 60 % RF:	Schockfrosten bei +90 bis -18 °C
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert:	480 W / 230 V

Schnellkühler / Schockfroster, eigengekühlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten) 
Kombigerät: Schockfrosten von +90 °C auf -18 °C oder Schnellkühlen von +90 °C auf +3 °C 
außen und innen CNS 1.4301 (Monostruktur) 
Kapazität Schnellkühlen (+90°C auf +3°C): 6 kg Ware / Zyklus 
Kapazität Schockfrosten (+90°C auf -18°C): 4 kg Ware / Zyklus 
Die Schnellkühlung beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte. 
Energiesparisolierung 
Tür, Türanschlag links, Rahmenheizung, leicht wechselbare Magnetdichtung(en) 
Intuitive Steuerung mit 2,4 Zoll-Display, akustische Signale bei Start und Ende des Zyklus, Warnsignale bei Fehlfunktion 
Innenraum mit abgerundeten Kanten für eine leichte Reinigung 
Gestell mit Auflageschienen zur Aufnahme von GN 2/3 Blechen / Rosten 
serienmäßig mit Kerntemperaturfühler

Hersteller:	NordCap
Typ:	SKF 2/3 GN ENTRY