Kühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	775/995 mm
Tiefe:	865 mm
Höhe:	1334 mm

Ausstellfläche:	0,65 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+5 bis +12 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert:	174 W / 230 V

zentralgekühlte Grab & Go-Getränkevitrine mit Umluftkühlung
außen CNS 1.4301
innen CNS 1.4301
434 mm hoher, eckiger Glasaufbau
oberer Bereich für Aufnahme von gekühlten Snacks, Innenraum für GN 1/1 geeignet, unterer Bereich mit Flaschenrutsche für 81 0,5 Liter PET Flaschen
bedienseitig: oberer Bereich mit 2 abnehmbaren Drehtüren mit Spionglas und abklappbare Arbeitsfläche aus CNS 1.4301, T in mm: 165, unterer Bereich mit Schublade für einfache Bestückung
kundenseitig: oberer Bereich mit einschiebbarem Frontglas für Nutzung als Bedien- oder Selbstbedienungsvitrine, Rückwand innen verspiegelt, unterer Bereich offen
LED-Innenbeleuchtung im oberen und Flaschenbereich mit natürlichem Farbton
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Lüfter-Drehzahlsteuerung, Ein- und Ausschalter
bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
Leitungen ins Installationsfach geführt
6 justierbare Stellfüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	Take Away COOL GE-77-Z