Labor-Tiefkühltruhe

Außenmaße:
Breite:	1305 mm
Tiefe:	655 mm
Höhe:	865 mm

Innenmaße:
Breite:	1100 / 900 mm
Tiefe:	450 mm
Höhe:	650 / 400 mm

Bruttoinhalt:	300 l

Temp.-Bereich:
bei 10 bis 25 °C UT:	-20 bis -70 °C
Kältemittel:	Mix: R-600a / R-1150
Anschlusswert:	544 W / 230 V
Energieverbrauch:	5,2 kWh / 24h

steckerfertige Labortiefkühltruhe mit statischer Kühlung, mit geschäumtem Klappdeckel und zweitem innenliegendem Styropordeckel
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
innen glattes, weiß lackiertes Stahlblech 
Energiesparisolierung, 100 mm 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion, Anschluss für externe Alarmfunktion, Regelbereich von -20 °C bis -70 °C 
Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers 
manuelle Abtauung
serienmäßig mit 4 robusten Lenkrollen (Ø 50 mm) mit Feststellfunktion 
Digitalthermometer 
Klappdeckel mit Schloss im Handgriff 
Bestückung mit Körben nicht möglich

Hersteller:	NordCap
Typ:	VAC 31