Profi-Bierbar FKZ 1800
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4051180001 

- für Fasskühlung KEG-DIN oder KEG-Euro
- schnitt- und kratzfest
- 1 x Volltür, Schloss, Bügelgriff, Türanschlag wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- einseitige Zapfsäule, Tropfschale, Bierdruckanlage, CO²-Flasche + Halterung, Druckminderer, Manometer, Sicherheitsventil, KEG-Flachzapfkopf, Fassrammschutz
- Edelstahl-Bodenplatte
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	850

Tiefe bei geöffneter Tür:	1153

Breite (innen):	513
Tiefe (innen):	433
Höhe (innen):	702 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	180
Nettoinhalt (l):	160 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,70 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	46
Nettogewicht (kg):	43 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schloss 

SONDERZUBEHÖR
Dekorrahmen, Aluminium, naturfarben
Dekorrahmen, weiß
Fahrgestell, für Bierbar FKZ 1800<BR>Ausstattung mit 4 Lenkrollen, vordere Räder sind feststellbar