Kombinationsvitrine warm | kalt Take Away Basic GE-77-Z
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484535185 

- für GN 1/1
- geeignet zur Präsentation von Flaschen und warmen Speisen
- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Glasaufbau, eckig, H in mm: 454, Frontscheibe (kundenseitig, oberer bereich), einschiebbar, Wechsel zwischen Bedien- / Selbstbedienungsvitrine, unterer Bereich offen
- 2 x Drehtür (bedienseitig), Spionglas, abnehmbar
- 1 x Schublade
- LED-Beleuchtung (im oberen und unteren Bereich)
- Wärmebrücke, herausnehmbares Kunststoff-Schneidebrett mit aufklappbarem Spiegel, Tiefe in mm: 185 (bedienseitig), Flaschenrutsche
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Drehzahlregelung der Lüfter, Ein-/Aus-Schalter
- Wasserschale kann ohne Ausräumen der Vitrine aufgefüllt werden
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	955
Tiefe (außen):	1085
Höhe (außen):	1334

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	2,01 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
 	65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0