Gas-Kochkessel GK9 / 150L-I-P-S
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392102 

- Be- / Entlüfter (auf Deckplatte)
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- Tiegel mit Pressostat, indirekt beheizt
- Erdgas-Düsen, Druckschalterregelung zur Energie- / Wasserverbrauchs-Überwachung
- Kalt- /Warmwasserzulauf über Magnetventil mit Anzeigeleuchte
- 1 x tiefgezogener Kessel, Chromnickel-Molybdänstahl, indirekt beheizt, säurebeständig
- Entleerung über Edelstahlauslaufhahn mit wärmegeschütztem Griff, Manometer mit Sicherheitsventil für optimalen Betriebsdruck
- CNS-Brenner, Zündsicherung je Brenner, geschützte Zündflamme, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	900
Höhe (Korpus):	700

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	150
Nettoinhalt (l):	145 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	0,25 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Anschlusswert (Gas):	24,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	160
Nettogewicht (kg):	135 

SONDERZUBEHÖR
Automatisches Druckausgleichsventil, für 100 l- und 150 l-Kochkessel,<br />erspart das tägliche Überprüfen des Drucks im Heizsystem
Einteiliger Nudeleinsatz, für 60 l-Kochkessel, Ø x H in mm: 385 x 355
Korrosions-Additiv, für indirekt beheizte 100 l- und 150 l-Kochkessel, TRISODIKALIUMPHOSPHAT ( Na3PO4 .12H2O )