Einfahrkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	750 mm
Tiefe:	810 mm
Höhe:	2100 mm

Innenmaße:
Breite:	614 mm
Tiefe:	686 mm
Höhe:	1710 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1490 mm
Bruttoinhalt:	750 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	0 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	70 bis 80 %
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert:	140 W / 230 V

Einfahrkühlschrank, zentralgekühlt 
für GN 2/1 Hordenwagengestelle mit innen drehenden Rollen (Abmessungen beachten) 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
Volltür 
Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en) 
elektronische Steuerung, Schalter für hohe / niedrige Luftfeuchte 
Cyclopentan-Hartschaumisolierung, 60 mm 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
mit vorinstalliertem R 134a Expansionsventil für den bauseitigen Anschluss

Hinweis:
Auch als Version Durchfahrkühlschrank oder mit Linksanschlag erhältlich. Sprechen Sie uns an!

Hersteller:	NordCap
Typ:	EKU 751-Z CNS

Sonderzubehör:
**Einfahrregalwagen 180 - 1E, 1-teilig für GN 2/1, GN 1/1
mit 18 Paar U-förmigen Auflageschienen, Kippsicherung und
beidseitiger Durchschubsperre, B x T x H in mm: 588 x 679 x 1641