Backwarentiefkühltisch

Außenmaße:
Breite:	1408 mm
Tiefe:	790 mm
Höhe:	700 mm

Innenmaße:
Breite:	978 mm
Tiefe:	685 mm
Höhe:	600 mm

Höhe mit Füßen:	850 mm
Bruttoinhalt:	408 l

Temp.-Bereich:
:	-15 bis -20 °C
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert:	500 W / 230 V

steckerfertiger Backwarentiefkühltisch mit Umluftkühlung, Korpushöhe in mm: 850
außen CNS 1.4301
innen CNS 1.4301
Innenraum zur Aufnahme von EN 600 x 400 mm geeignet
mit 2 selbstschließenden Türen
Magnetdichtungen, Offenstellung der Türen bei 100°
Energiesparisolierung, 50 mm
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm
leichte Reinigung und optimale Hygiene durch gerundete Innenkanten und herausnehmbare CNS-Stellage
serienmäßig mit 8 Paar CNS-Auflageschienen je Türabteil
mit 4 höhenverstellbaren CNS-Stellfüßen (150 - 200 mm)

Hinweis:
Türanschlag mittels Kit wechselbar. Schubladenkits sind für die Tiefkühltische nicht möglich.
Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden.

Serienzubehör:
16 
16 

Hersteller:	NordCap
Typ:	BTKT-M 2-800

Sonderzubehör:
Arbeitsplatte 1408, BKT und BTKT
Arbeitsplatte 1408 AK, BKT und BTKT

Euronorm Behälter 600 x 400 x 70, BKT und BTKT
Tragrost 600 x 400 mm, BKT und BTKT
Satz Laufrollen, BKT und BTKT
Kit zum Wechsel des Türanschlags, BKT und BTKT