Kühlinsel UKW 135-E
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358650 

- Isolierglas-Seitenteile
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- Lamellenverdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
Untergestell mit Rollen ist nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Sonderzubehör). In allen RAL-Farben in Pulverbeschichtung auf Anfrage (teilweise gegen Aufpreis) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1458
Tiefe (außen):	1458
Höhe (außen):	930

Breite (Korpus):	1350
Tiefe (Korpus):	1350
Höhe (Korpus):	825

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	90
Anschlusswert (Elektro):	0,31 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	5,42
Energieverbrauch/ annum:	1977
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C 
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, RAL 8022 (Schwarzbraun) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	220 

SONDERZUBEHÖR
RAL-Pulverbeschichtung, für Kühlinsel UKW 135-E
Untergestell, für Kühlinsel UKW 135-E, mit Rollen (4 Stk.) und Verblendung,
Wagenstoßleiste, CNS, umlaufend,  für Kühlinsel UKW 135-E