Kühltisch (4 Abteile) KTE 4-70-4T MFR
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48531000602 

- für GN 1/1
- zur Kühlung und Lagerung von Fleisch, Gemüse und Getränken
- einbaufähig
- Kälte- und Tauwasserleitung, geschützt in der Rückwand geführt
- energiesparende 24 Volt-Lüfter, geschützt im abnehmbaren CNS-Lüftergehäuse, Lüftergeschwindigkeit regelbar
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 4 x Volltür, CNS, frontbündige Tür- und Ladenblätter, selbstschließend, Scharnier für Türoffenstellung (60°, 90°, 120°, 180°), Rahmenheizung, CNS-Griffleiste, Türanschlag links | links | rechts | rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Nutzhöhe Türen in mm: 570
- Variationskorpus zur individuellen Kombination von GN 1/1, GN 2/1 und Einbauelementen in verschiedenen Größen (½, ?, ?), nachträglich und ohne großen Aufwand zu wechseln, gesteckte Ladenquerstangen und Ladenführungen (bei Schubladen) sind werkzeuglos zu demontieren
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, Bodenwanne, abgesetzt, Kondensatorfilter für die Reinigung abnehmbar, maschinengeeignet
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung (Heißgas), Tauwasserschale mit Schmutzabweiser, herausnehmbar, maschinengeeignet, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach rechts, B in mm: 250, Kondensatwanne zur Reinigung herausnehmbar, maschinengeeignet, Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Verdampfer, 4D-Luftführung zwischen Ladenblatt und Ladenkorb, geschützt in CNS-Gehäuse angeordnet, 45° schwenkbar, mit spezieller Duplex- Beschichtung,  höchster Korrosionsschutz im Salzspühtest nach DIN EN ISO 9227 
 
Hinweis:
Optional stehen weitere Verdampferausführungen für R452a, EVR, CO? und Sole zur Verfügung. Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen und verschiedene Dekorvarianten wie hochglänzend, mattiert, Feinstruktur, aufgedoppelt oder mit Dekorrahmen erhalten Sie auf Anfrage. Materialgüte 1.4404 V4A (für z.B. Schwimmbäder, Fisch) auf Anfrage möglich. Die Klimaklassifizierung des Produktes wurde im Rahmen der Labortests für die Energieeffizienzverordnung (EU) 2015/1094 auf Klimaklasse 4 getestet.  Das Gerät kann unter Bedingungen der Klimaklasse 5 (+40 °C Umgebungstemperatur) die in den technischen Daten angegebenen -2 °C bis +8 °C bei normalem Gebrauch erreichen und halten. Bei Betrieb unter Bedingungen der Klimaklasse 5 können die Energieverbrauchswerte abweichen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2010
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	700

Breite (Korpus):	1760
Höhe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1070

Breite (innen):	325 | 325 | 325 | 325
Tiefe (innen):	530
Höhe (innen):	570 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	393 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,52
Energieverbrauch/ annum:	920
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten gebürstet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	188 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil
3 x Auflageschienen (2 Stk.), für GN 1/1-Einsätze, höhenverstellbar, je Abteil 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte, CNS, p. lfd. Meter, H in mm: 40, Aufkantung in mm: 50 möglich, bei Bestellung angeben
Auflagegestell GN-Tische, kippsicher, CNS
Ausgleichsblende, CNS, unisoliert, bis 250 mm, fix montiert, nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden
GN-Zwischenrost 1/1, CNS, höhenverstellbar, gelocht
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.
Ladenkorb herausnehmbar statt fix GN-1/1-100, Aufpreis je Lade, für Gastronormbehälter 1/1-100
Ladenkorb herausnehmbar statt fix GN-1/1-150, Aufpreis je Lade, für Gastronormbehälter 1/1-150
Ladenkorb herausnehmbar statt fix GN-1/1-200, Aufpreis je Lade, für Gastronormbehälter 1/1-200
Maschinenfach in Sonderabmessungen, Standard 250 mm, möglich bis 400 mm, bitte bei Bestellung angeben
Quersteg für Vollauszug GN 1/1, fix , zur Unterteilung von GN-Schubladen 1/1, 325 mm
Quersteg für herausnehmbaren Ladeneinsatz GN 1/1, zur Unterteilung von GN-Schubladen 1/1
Rollen (4 Stk, davon 2 Lenk- und 2 Feststellrollen), Höhe in mm: 150
Schloss (1 Stk.) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut
Sockel von 15 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Sockelblende, geschraubt, per lfd. Meter, zur Verblendung der Stellfüße
Softclose-Selbsteinzug für Übervollauszüge/je Schublade, Hinweis: Bei Verwendung reduziert sich die Nutztiefe um 75 mm auf einen Vollauszug
Stellfüße 2 Paar Höhe zwischen 85 u. 200 mm, höhenverstellbar -5 /+15 mm, Grundhöhe bitte bei Bestellung angeben
Stellfüße 4 Paar Höhe zwischen 85 u. 200 mm, höhenverstellbar -5 /+15 mm, Grundhöhe bitte bei Bestellung angeben
Übervollauszüge 2Z-70 anstatt 1 Tür, 1/2-1/2 Ladenkörbe 200/200 mm, herausnehmbar, Nutzhöhe in mm: 240/265, Tragkraft in kg: 60
Übervollauszüge 2Z-70 anstatt 1 Tür, 1/2-1/2 Ladenkörbe, fix, Nutzhöhe in mm: 240/265, Tragkraft in kg: 60
Übervollauszüge 3Z-70 anstatt 1 Tür, 1/3-1/3-1/3 Ladenkörbe 100/150/150 mm, herausnehmbar, Nutzhöhe in mm: 125/155/155, Tragkraft in kg: 60
Übervollauszüge 3Z-70 anstatt 1 Tür, 1/3-1/3-1/3 Ladenkörbe, fix, Nutzhöhe in mm: 125/155/155, Tragkraft in kg: 60
Übervollauszüge FL-70 anstatt 1 Tür, 1/3-2/3 Ladenkörbe, fix, Nutzhöhe in mm: 125/375, Tragkraft in kg: 60, 2 Flaschentrennstäbe