Tiefkühlaggregat Typ 5
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710803005-G-0-0 

- komplett integrierbar
- Feuchtraumleuchte
- elektronisch Steuerung, Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte
- automatische Tauwasserverdunstung, Heißgasabtauung 
 
Achtung: Nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	851
Höhe (außen):	1910

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-455A
Kältemittel-Füllmenge (g):	980
Anschlusswert (Elektro):	1,43 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	24,40 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-18 bis -23 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	117