Konditoreitheke Flantastic GS-92-E R290
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484357410 

- Isolierglasaufbau, kundenseitig geschlossen, 12° angeschrägt
- drehzahlgeregelte Lüfter, Lüfterstopp bei Klappenöffnung
- 3 x Klappe, bedienseitig, ausziehbare Glasborde, Sichtfenster, innen verspiegelt
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- dicht verschweißte Innenwanne
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30
- Maschinenfach im Unterbau
- Verdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	920
Tiefe (außen):	800
Höhe (außen):	1415

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,13
Energieverbrauch/ annum:	1507
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	80 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	295
Nettogewicht (kg):	265 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200
Plexiglas-Preisschildhalterungen 

SONDERZUBEHÖR
Bröseltasse, pro Stück
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.
Messerabstreifer, unbeheizt, eingebaut im Ablagebord
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW
Preisschildhalterung, pro lfm
Schloss (1) für Schiebetüren
Schloss (2) für Flügeltüren
Schneidbrett CNS, pro lfm.
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162
breites Maschinenfach ab Typ 112, 860 mm, mit Be- und Entlüftung an der Bedienerseite.<br />Bitte beachten Sie die Maßänderungen des Maschinenfachs.
breites Maschinenfach für Typ 80, 685 mm, mit Be- und Entlüftung an der Bedienerseite.<br />Bitte beachten Sie die Maßänderungen des Maschinenfachs.