Eiswürfelbereiter

Außenmaße:
Breite:	760 mm
Tiefe:	620 mm
Höhe:	800 mm

Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	1200 g
Anschlusswert:	2100 W / 400 V
Energieverbrauch:	12,1 kWh / 100 kg

Eiswürfelbereiter mit Wabenverdampfer als Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter 
außen Edelstahl 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz 
Vollwürfelgröße B x T x H in mm ca: 22 x 22 x 22 
vollautomatische Produktionssteuerung, elektronische Steuerungsplatine mit integriertem Überwachungssystem 
wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen 
alle schmutzanfälligen Komponenten sind für Service- und Reinigungszwecke von vorn ausbaufähig 
serienmäßig mit 1 x Ablaufschlauch 
installierter Abflussstutzen 

Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SVD 503 W

Sonderzubehör:
*Vorratsbehälter R150
*Vorratsbehälter R190
**Vorratsbehälter R 300 inkl. Kit CBT48FMCD

Fresh Spezial

*Vorratsbehälter R 400 inkl. Kit CBT52EAMCD (wird momentan nicht verwendet)