Stopfer-Tiefkühlaggregat SFL-006
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4392020061 

- für Tiefkühlzellen
- , Türkontaktschalter, Rahmenheizung
- Zellenbeleuchtung, 5 Meter Kabel
- Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Steuerungen für: Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung, Alarm, Schnittstelle RS 485 zum Anschluss an Drucker oder Netzwerk
- automatische Abtauung (Heißgas), Tauwasserschale 
 
Hinweis:
Mittels Umrüstkit auch als Stopferaggregat verwendbar. Das Tiefkühlaggregat ist auch mit beschichtetem Verdampfer auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.  Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	700
Tiefe (außen):	880
Höhe (außen):	520

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert (Elektro):	0,79 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-20 bis -15 °C bei 32 °C UT und 55 % RF 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	77
Nettogewicht (kg):	54