COOL-LINE Speiseeisvitrine ISETTA 6 TP STD
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4530230006001 

- zur temporären Kühlung und Präsentation von Speiseeis
- Panorama-Glasaufbau, eckig, Frontglas, schräg, Front-, Ober- und Seitenscheiben, gehärtet
- gerade Plexiglasklappe (bedienseitig)
- Arbeitsplatte, bedienseitig, vorlackiertes Stahlblech, weiß
- LED-Beleuchtung (unter der Decke), 5700 K (Kaltweiß)
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240 oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (elektrisch), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- 1 x hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1184
Tiefe (außen):	800
Höhe (außen):	1176

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,78
Energieverbrauch/ annum:	2475
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -10 °C bei 35 °C UT und 70 % RF
 	Reservefach bis zu -16 °C
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	115
Nettogewicht (kg):	97 

SONDERZUBEHÖR
Eishörnchensilo EHS 4, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 4 x Hörnchenhalter, Fläche B x T  x H in mm: 135 x 135 x 500
Eishörnchensilo EHS 8, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 8 x Hörnchenhalter, Fläche B x T  x H in mm: 250 x 130 x 500
Eishörnchensilo EHS 808, inkl. Wandaufhängung, Edelstahl 18/10, herausnehmbares Krümelblech,<br />Lochanzahl: 8 (Ø in mm: 26) + 3 (Ø in mm: 31), Fläche B x T x H in mm: 240 x 120 x 480
Eisschale 4,7 l, B x T x H in mm: 265 x 160 x 170
Eisschale 5,0 l flach, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80
Eisschalenhalter (nur 4,7 l), für ISETTA STD / LX 6
Halterung, Edelstahl, für Portionierspülen Typ 54 und 5416, für die Serien ISETTA / FIJI / ISABELLA / BERMUDA / ELEGANCE
Portionierspüle Typ 54, Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf
Portionierspüle Typ 5416, Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf
Schwammablage, für Portionierspüle Typ 54 und Typ 5416