Glastürkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	640 mm
Höhe:	1550 mm

Innenmaße:
Breite:	490 mm
Tiefe:	437 mm
Höhe:	1287 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1180 mm
Höhe mit Füßen:	1560 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+5 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	50 g
Anschlusswert:	250 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,88 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen weiß lackiertes Stahlblech, Aluminium-Türrahmen 
innen weißer Kuststoff 
Glastür, Schloss, Türanschlag mittels Kit wechselbar (Sonderzubehör) 
robuste Aluminium-Griffleiste 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar 
mechanischer Thermostat im Innenraum 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 4 Tragrosten und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert, bis zu 36 kg belastbar 
2 Rollen hinten und 2 höhenverstellbare Füße vorn

Hinweis:
Einbaufähig oder auch als "Side by Side"-Einheit planbar, dabei ist ein Seitenabstand von 25 mm zwingend einzuhalten.

Hersteller:	NordCap
Typ:	M 150

Sonderzubehör:
Wechselkit für Türanschlag, für M 150 und M 180